Product Code/Ref | Description | Range | Language
Clean Vivid Ruby Special Concentrate /J1005V | Proces aplikacji koncentratu P190-1005 Clean Vivid | CAR | pl-PL
I2800V | Aerozole 2K | CAR | pl-PL
J3070V | Lakier Bezbarwny Ekspresowy Plus P190-8000 | CAR | pl-PL
P110-5000 /H5000V | Podkład UV | CAR | pl-PL
P166-537 /I2700V | Kolor gotowy Czarny Półmat RAL.9021, w aerozolu | CAR | pl-PL
P190-103 /J1800V | 2K® Lakier bezbarwny matowy | CAR | pl-PL
P190-1062 P190-1063 /J1840V | 2K® Lakiery bezbarwne matowe, proces z P210-84x | CAR | pl-PL
P190-1062 P190-1063 /J1842V | 2K® Lakiery bezbarwne matowe, proces z P210-8815 | CAR | pl-PL
P190-6512 /J2292V | 2K® Lakier Bezbarwny CeramiClear® SR | CAR | pl-PL
P190-6550 /J2370V | 2K® HS Lakier bezbarwny | CAR | pl-PL
P190-6570 /J2380V | Lakier Bezbarwny HS Plus | CAR | pl-PL
P190-6659 /J2570V | 2K® HS Plus Lakier bezbarwny - Ekspresowy, proces z P210-87x | CAR | pl-PL
P190-6659 /J2572V | 2K® HS Plus Lakier bezbarwny - Ekspresowy, proces z P210-8815 | CAR | pl-PL
P190-6676 /J2470V | 2K® HS Plus Lakier bezbarwny | CAR | pl-PL
P190-6690 /J2070V | 2K® HS Plus Lakier bezbarwny - Premium | CAR | pl-PL
P190-6840 / |  | CAR | pl-PL
P190-6840 /J1900 | Lakier bezbarwny 2K Ultra Clear | CAR | pl-PL
P190-6840 /J1910 | Lakier bezbarwny 2K Ultra Clear | CAR | pl-PL
P190-6850 /J1920 | 2K® HS Lakier bezbarwny | CAR | pl-PL
P190-7000 /J2770V | 2K® HS Plus Lakier bezbarwny - Premium | CAR | pl-PL
P190-7020 /J2970V | 2K™ HS Plus Lakier Bezbarwny UHS P190-7020 Premium | CAR | pl-PL
P190-8002 /J3072V | Lakier Bezbarwny HS | CAR | pl-PL
P273-1050 P273-1333 /L0700V | Zmywacze do tworzyw sztucznych | CAR | pl-PL
P273-1086 /J3300V | Antysilikon | CAR | pl-PL
P273-1105 P850-1621 /M1000V | Proces cieniowania z P273-1105 i P850-1621 | CAR | pl-PL
P273-1106 P850-1622 /M1200V | Proces cieniowania z P273-1106 i P850-1622 | CAR | pl-PL
P420- /I0120 | 2K® DG Kolory o połysku bezpośrednim, w systemie MS | CAR | pl-PL
P421- /I0320 | 2K® DG Kolory metaliczne jednowarstwowe w systemie MS | CAR | pl-PL
P422- /I0400 | 2K® BC Kolory bazowe w systemie konwencjonalnym | CAR | pl-PL
P440-LM01 /I0430 I0440 | 2K® P440- Proces naprawy kolorów z efektem Alubeam / Liquid Metal | CAR | pl-PL
P471- P472- /I1542V | 2K® HS Plus Kolory jednowarstwowe o połysku bezpośrednim, proces z P210-8815 | CAR | pl-PL
P471- P472- /I1540V | 2K® HS Plus Kolory jednowarstwowe o połysku bezpośrednim, proces z P210-87x | CAR | pl-PL
P551-10xx /F0100V | 2K® Szpachle poliestrowe | CAR | pl-PL
P560-1000 2K HS Plus /H1000V | Konwerter kolorów 2K® HS Plus na komorę silnika | CAR | pl-PL
P562-106 /E0300V | Pasta do matowania na bazie wody | CAR | pl-PL
P565-2834 /G0980 | 2K PODKŁAD EPOKSYDOWY | CAR | pl-PL
P565-2901 /H0510V | Podkład Poliestrowa szpachla natryskowa | CAR | pl-PL
P565-3030 P565-3031 /H4830V | 2K® HS Szybkie podkłady mokro na mokro, z utwardzaczami HS | CAR | pl-PL
P565-3030 P565-3031 /H4820V | 2K® HS Szybkie podkłady mokro na mokro, z utwardzaczami MS | CAR | pl-PL
P565-4471 P565-4475 P565-4477 /H4700V | 2K® Podkłady Eco+ | CAR | pl-PL
P565-4501 P565-4505 P565-4507 /H5872V | 2K® Primer UHS Filler P565-4501 z P210-8815 | CAR | pl-PL
P565-510 P565-511 /H4730V | 2K® HS Podkłady wypełniające, z utwardzaczami HS | CAR | pl-PL
P565-5215 /G1180V | 2K® Wypełniający podkład epoksydowy | CAR | pl-PL
P565-5225 /H6000V | Podkład Epoksydowy 2K P565-5225 | CAR | pl-PL
P565-5301 P565-5305 P565-5307 /H5620V | 2K® HS Plus Podkłady wypełniające, z utwardzaczami MS | CAR | pl-PL
P565-5301 P565-5305 P565-5307 /H5630V | 2K® HS Plus Podkłady wypełniające, z utwardzaczami HS | CAR | pl-PL
P565-5501 /H5700V | 2K SZYBKI PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY | CAR | pl-PL
P565-5511 /H5701 | PODKŁAD EKSPRESOWY | CAR | pl-PL
P565-5511 /H5701V | PODKŁAD EKSPRESOWY | CAR | pl-PL
P565-5601 P565-5605 P565-5607 /H5932V | 2K® Podkłady Self Leveling, z P210-8815 | CAR | pl-PL
P565-5601 P565-5605 P565-5607 /H5930V | 2K® Podkłady Self Leveling | CAR | pl-PL
P565-5701 P565-5705 P565-5707 /H5670V | Podkłady Wypełniające Premium P565-5701, P565-5705, P565-5707 z utwardzaczami HS | CAR | pl-PL
P565-5701 P565-5705 P565-5707 /H5672V | Podkłady Wypełniające Premium P565-5701, P565-5705, P565-5707 z utwardzaczem HS+ | CAR | pl-PL
P565-5801, P565-5805, P565-5807 /H5680V | Podkład Szybki P565-5801, P565-5805, P565-5807 | CAR | pl-PL
P565-5801, P565-5805, P565-5807 /H5681V | Podkład Szybki P565-5801, P565-5805, P565-5807 | CAR | pl-PL
P565-5811 /H5685V | Eco-Dry Podkład SG01_05_07 | CAR | pl-PL
P565-713 /G0200V | Bezchromianowy podkład wytrawiający | CAR | pl-PL
P565-888 P565-889 /H1420V | 2K® Podkłady wypełniajace, z utwardzaczami MS | CAR | pl-PL
P565-888 P565-889 /H1430V | 2K® Podkłady wypełniajace, z utwardzaczami HS | CAR | pl-PL
P565-909 /G0400V | Podkład wytrawiający 1K | CAR | pl-PL
P565-9801 P565-9085 P565-9086 P565-9087 /G0402V | Podkłady wytrawiające 1K w aerozolu | CAR | pl-PL
P565-9868 /G2000V | Bezchromianowy podkład wytrawiajacy | CAR | pl-PL
P572-2000 P572-2001 P572-2004 /L0800V | Podkłady 1K, promotory przyczepnosci na tworzywa sztuczne | CAR | pl-PL
P800-127 /E0100V | Odrdzewiacz | CAR | pl-PL
P850-14 P850-1402 P273-901 /E0200V | Preparaty przygotowawcze | CAR | pl-PL
P856-1 /E0500V | Płyn do myjki | CAR | pl-PL
P872-100 /M0600V | Flokulator wodny do Aquabase® | CAR | pl-PL
P872-1000 /M0700V | Flokulator wodny do Aquabase® Plus | CAR | pl-PL
P910-5510 /J5510V | Wodny lakier bezbarwny | CAR | pl-PL
P935-1135 /H1500V | Konwerter kolorów Aquabase® Plus na komory silnika | CAR | pl-PL
P950-2028 /H6080V | Wodorozcieńczalny podkład epoksydowy | CAR | pl-PL
P950-9000 /I0601V | AQUABASE® PLUS ONE VISIT AKTYWATOR | CAR | pl-PL
P965- /I0500V | Aquabase® Wodorozcieńczalne kolory bazowe | CAR | pl-PL
P977-LA01 /I0530V I0540V | P965- Aquabase® Proces naprawy kolorów Liquid Metal / Liquid Aluminium | CAR | pl-PL
P980-251 P980-9010 /E1300V | Zmywacze wstępne | CAR | pl-PL
P980-8212 /E0700V | Płyn do mycia wyposażenia | CAR | pl-PL
P980-8252 /E1400V | Zmywacz wstępny do Aquabase® Plus | CAR | pl-PL
P989- /I0600V | Aquabase® Plus Wodorozcieńczalne kolory bazowe | CAR | pl-PL
P997-LA01 /I0630V I0640V | P989- Aquabase® Plus Proces naprawy kolorów Liquid Metal / Liquid Aluminium | CAR | pl-PL
P190-1250 /W0630V | EHS Turbo® Plus Lakier bezbarwny | CT | pl-PL
P190-1400 /W0640V | Turbo Vision EHS Lakier Bezbarwny | CT | pl-PL
P190-555 /W0120 | Turbo® Plus Lakier bezbarwny | CT | pl-PL
P273-400 /W1310 | Dodatek anty-graffiti | CT | pl-PL
P275-455 /V1200V | EHS Turbo® Plus Przyspieszacz schnięcia | CT | pl-PL
P478- /V4320V | EHS Turbo® Plus Wykończenie strukturalne | CT | pl-PL
P482- /V4130 | EHS Turbo® Plus Metaliczne kolory bazowe | CT | pl-PL
P488- /V0120 | Turbo® Plus DG Kolory jednowarstwowe o połysku bezpośrednim | CT | pl-PL
P492- /V0320 | Turbo® Plus BC Metaliczne kolory bazowe | CT | pl-PL
P494- P498- /V0930V | EHS Turbo® Plus DG Kolory jednowarstwowe o połysku bezpośrednim | CT | pl-PL
P498- /V3930 | EHS Turbo® Plus BC Kolory bazowe w systemie wielopaskowym | CT | pl-PL
P540-400 P540-411 /T0650V | Fastbuild™ Podkład antykorozyjny | CT | pl-PL
P540-414 P540-418 /T1000V | Highbuild™ Podkłady antykorozyjne | CT | pl-PL
P540-511 P540-512 P540-514 P540-515 /T3000V | Highbuild™ 2 Podkłady antykorozyjne | CT | pl-PL
P565-1025 /U1130 | Podkład grubowypełniający | CT | pl-PL
P565-1027 P565-1028 /U1130V | Podkłady wypełniające w systemie HS | CT | pl-PL
P565-1027 P565-1028 /U1130V_TV | Podkłady wypełniające HS, w systemie MS | CT | pl-PL
P565-390X /U3900V | PU PRIMER | CT | pl-PL
P565-390X /U3900 | PU PRIMER MS | CT | pl-PL
P565-660 P565-768 /L1100V | Dodatki strukturalne | CT | pl-PL
P565-755 /U0930V | Uszczelniacz / Podkład gruntujący mokro na mokro | CT | pl-PL
P565-7600 /U7600V | Podkład wytrawiający Premium | CT | pl-PL
P565-767 /S0100V | Bezchromianowy podkład wytrawiający | CT | pl-PL
P565-769 /T0100 | Szybkoschnący podkład na spawy | CT | pl-PL
P565-7700 /U7700V | HP Podkład Wytrawiający | CT | pl-PL
P565-897 /U0830V | Podkład gruntujący mokro na mokro w systemie EHS | CT | pl-PL
P580-3501 P565-3502 P565-3503 /T8500V | Bezchromianowe podkłady epoksydowe HP | CT | pl-PL
P580-4023 /T0750V_TV | Podkład 2K Epoksydowy bez chromianów | CT | pl-PL
P580-4501 P580-4505 P580-4510 /T8700V | Bezchromianowe podkłady epoksydowe HP | CT | pl-PL
P650-1000 /Y0104V | TURBO VISION® Proces wielopaskowy dla lakieru nawierzchniowego Premium EHS | CT | pl-PL
P650-1000 /V1000V | TURBO VISION® Lakier nawierzchniowy Premium EHS | CT | pl-PL
P650-5000 /V5000_TV | TURBO VISION® Lakier nawierzchniowy MS | CT | pl-PL
P650-6000 /V6000V | TURBO VISION® Lakier Premium z efektem matu, półmatu i półmatu | CT | pl-PL
P650-6000 /V5060_TV | TURBO VISION® Lakier MS z efektem matu, półmatu i półmatu | CT | pl-PL
P651-9006 /V9006_MS | TURBO VISION® MS Gotowy lakier nawierzchniowy z aluminium RAL.9006 | CT | pl-PL
P651-9006 /V9006 | TURBO VISION® UHS Gotowy lakier nawierzchniowy z aluminium RAL.9006 | CT | pl-PL
P850-1367 P850-1378 /Q0200 | Preparaty przygotowawcze, część 1 | CT | pl-PL
P850-65XX /T6500V | High Build Podkład Epoksydowy | CT | pl-PL
P850-65XX /T6500V | High Build Podkład Epoksydowy | CT | pl-PL
P852-1799 /Z0100V | EHS Turbo® Plus Proces szybkiej naprawy | CT | pl-PL
P852-6400 /Y0103_TV | TURBO VISION® Proces cieniowania pistoletem | CT | pl-PL