Product Code/Ref | Description | Range | Language
8-864 | 1K VODOUŘEDITELNÝ SYNTETICKÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ | Selemix Aqua | cs-CZ
8-450 | 2K VODOUŘEDITELNÝ EPOXIDOVÝ ZÁKLAD | Selemix Aqua | cs-CZ
2.705.8050 | 2K WB POLURETANOVÝ ZÁKLAD | Selemix Aqua | cs-CZ
2.708.8851 | 1K WB POLYURETANOVÝ ZÁKLAD | Selemix Aqua | cs-CZ
2.705.8070 | 2K WB POLURETANOVÝ ZÁKLAD | Selemix Aqua | cs-CZ
8-110 & 8-111 | 2K BEZZÁKLADOVÉ VRCHNÍ LAKY | Selemix Aqua | cs-CZ
8-552 | 2K POLYURETANOVÝ VRCHNÍ LAK EXTRA | Selemix Aqua | cs-CZ
8-553 | 2K POLYURETANOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ | Selemix Aqua | cs-CZ
8-863 | 1K VODOUŘEDITELNÝ SYNTETICKÝ VRCHNÍ LAK EXTRA | Selemix Aqua | cs-CZ
7-610 | LAK SYNTETICKÝ, RYCHLESCHNOUCÍ | Selemix System | cs-CZ
7-611 | LAK SYNTETICKÝ RYCHLESCHNOUCÍ, MATNÝ | Selemix System | cs-CZ
7-411 | LAK EPOXIDOVÝ, STRUKTURÁLNÍ | Selemix System | cs-CZ
7-412 | LAK EPOXIDOVÝ, MATNÝ | Selemix System | cs-CZ
7-120 | LAK AKRYLÁTOVÝ UHS | Selemix System | cs-CZ
7-130 | 2K VYSOKOVRSTVÝ AKRYLOVÝ VRCHNÍ LAK | Selemix System | cs-CZ
7-630 | LAK SYNTETICKÝ, URETANOVÝ | Selemix System | cs-CZ
2.704.0400 | EPOXIDOVÝ ZÁKLAD BÉŽOVÝ | Selemix System | cs-CZ
7-620 | LAK SYNTETICKÝ, SE ŽELEZITOU SLÍDOU | Selemix System | cs-CZ
7-910 | LAK SYNTETICKÝ, CHLORALKYDOVÝ | Selemix System | cs-CZ
7-810 | ZÁKLAD SYNTETICKÝ, ANTIKOROZNÍ, RYCHLESCHNOUCÍ | Selemix System | cs-CZ
7-320 | LAK NITROCELULÓZOVÝ, MATNÝ | Selemix System | cs-CZ
7-413 | ZÁKLAD EPOXIDOVÝ | Selemix System | cs-CZ
7-512 | LAK POLYURETANOVÝ, EXTRA | Selemix System | cs-CZ
7-820 | ZÁKLAD SYNTETICKÝ, ANTIKOROZNÍ, RYCHLESCHNOUCÍ | Selemix System | cs-CZ
6-540 | ADITIV PRO KLADÍVKOVÝ EFEKT | Selemix System | cs-CZ
7-53x | PU VRCHNÍ LAKY SELEMIX DIRECT PRO APLIKACI PŘÍMO NA KOVOVÉ SUBSTRÁTY | Selemix System | cs-CZ
2.705.05xx | 2K PUR ZÁKLADY | Selemix System | cs-CZ
2.708.08xx | 1K ZÁKLADY | Selemix System | cs-CZ
6-560/1 | STRUKTURÁLNÍ PRÁŠKOVÉ PŘÍSADY | Selemix System | cs-CZ
2.704.0401 | ANTIKOROZNÍ EPOXIDOVÝ ZÁKLAD ŠEDÝ | Selemix System | cs-CZ
2.704.044x | ANTIKOROZNÍ EPOXIDOVÝ ZÁKLAD - ŠEDÝ/BÍLÝ | Selemix System | cs-CZ
7-610/611 | RYCHLESCHNOUCÍ SYNTETICKÝ POLOMATNÝ VRCHNÍ LAK | Selemix System | cs-CZ
7-550 | 2K UHS POLYURETANOVÝ VRCHNÍ LAK | Selemix System | cs-CZ
2.776.0xxx | VRCHNÍ LAKY ODOLNÉ VYSOKÝM TEPLOTÁM | Selemix System | cs-CZ
6-580 | PŘÍSADA PRO NANÁŠENÍ ŠTĚTCEM | Selemix System | cs-CZ
2.704.0490 | EPOXIDOVÝ ZÁKLAD NASYCENÝ ZINKEM | Selemix System | cs-CZ
7-525 | 2K PU BEZZÁKLADOVÝ VRCHNÍ LAK | Selemix System | cs-CZ
2.100.0090/0015 | MATNÉ/LESKLÉ ČIRÉ LAKY | Selemix System | cs-CZ
7-310 | LAK NITROCELULÓZOVÝ | Selemix System | cs-CZ
7-110 | LAK AKRYLÁTOVÝ | Selemix System | cs-CZ
7-510 | LAK POLYURETANOVÝ, LESKLÝ | Selemix System | cs-CZ
7-414 | ZÁKLAD EPOXY-VINYLOVÝ | Selemix System | cs-CZ
7-511 | LAK POLYURETANOVÝ, MATNÝ | Selemix System | cs-CZ
7-513 | LAK POLYURETANOVÝ, STRUKTURÁLNÍ | Selemix System | cs-CZ
7-330 | LAK NITROCELULÓZOVÝ, VYSOKÝ LESK | Selemix System | cs-CZ
7-410 | LAK EPOXIDOVÝ | Selemix System | cs-CZ