Product Code/Ref | Description | Range | Language
4-044X /581 | 2K EPOXY HB ANTICORROSIVE PRIMER | Solventborne | en-EMEA
2.775.1150 /573 | POLYURETHANE SEMI-GLOSS TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
2.775.1160 /575 | POLYURETHANE SEMI-MATT TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
2.776.0XXX /588 | SELEMIX 1K HIGH TEMPERATURE TOPCOATS | Solventborne | en-EMEA
3-0700 /567 | 1K NITROSYNTHETIC PRIMER GREY | Solventborne | en-EMEA
3-080X /572 | 1K SYNTHETIC PRIMER (GREY/ RED) | Solventborne | en-EMEA
3-0900 /569 | 1K ZINC PHOSPHATE SYNTHETIC ANTI-RUST PRIMER YELLOW | Solventborne | en-EMEA
4-00XX /598 | 2K ACRYLIC CLEARCOATS | Solventborne | en-EMEA
4-040X /577 | 2K EPOXY PRIMER (BEIGE / GREY) | Solventborne | en-EMEA
4-0490 /594 | 2K EPOXY ZINC RICH PRIMER | Solventborne | en-EMEA
4-0498 /578 | HIGH SOLIDS ZINC PHOSPHATE EPOXY PRIMER | Solventborne | en-EMEA
4-050X /571 | 2K POLYURETHANE DIRECT PRIMER | Solventborne | en-EMEA
6-540 /565 | HAMMER EFFECT ADDITIVE | Solventborne | en-EMEA
6-56X /574 | TEXTURE POWDER ADDITIVES | Solventborne | en-EMEA
6-570 /589 | ANTI-FOAM ADDITIVE | Solventborne | en-EMEA
6-580 /584 | BRUSHING ADDITIVE | Solventborne | en-EMEA
6-585 /597 | GLASS ADHESION PROMOTER | Solventborne | en-EMEA
7-110 /510 | 2K ACRYLIC TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-120 /511 | 2K ACRYLIC UHS TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-130 /576 | 2K ACRYLIC HIGH BUILD TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-151 / |  | Solventborne | en-EMEA
7-151 /501/04 | DIRECT PRO 2K ACRYLIC TOPCOAT MATT | Solventborne | en-EMEA
7-159 /500 | DIRECT PRO 2K ACRYLIC TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-15X /501/03 | DIRECT PRO 2K ACRYLIC TOPCOAT SEMI MATT | Solventborne | en-EMEA
7-15X /502 | DIRECT PRO 2K ACRYLIC TOPCOAT SATIN | Solventborne | en-EMEA
7-15X /501 | DIRECT PRO 2K ACRYLIC TOPCOAT SEMI-GLOSS | Solventborne | en-EMEA
7-310 /517 | 1K CELLULOSE GLOSS TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-320 /516 | 1K CELLULOSE MATT TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-330 /515 | 1K CELLULOSE EXTRA GLOSS TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-410 /520 | 2K EPOXY TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-411 /521 | 2K EPOXY STRUCTURED TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-412 /522 | 2K EPOXY MATT TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-413 /526 | 2K EPOXY PRIMER | Solventborne | en-EMEA
7-414 /527 | 2K EPOXY VINYL PRIMER | Solventborne | en-EMEA
7-502 /530 | 2K POLYURETHANE PLASTIC PRIMER | Solventborne | en-EMEA
7-510 /535 | 2K POLYURETHANE TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-511 /536 | 2K POLYURETHANE MATT TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-512 /537 | 2K POLYURETHANE EXTRA TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-513 /538 | 2K POLYURETHANE STRUCTURED TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-51X /573 | 2K POLYURETHANE SEMI-GLOSS TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-51X /575 | 2K POLYURETHANE SEMI-MATT TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-53X /570 | 2K POLYURETHANE DIRECT TOPCOATS 10/30/50/70 GU | Solventborne | en-EMEA
7-53X /592 | 2K POLYURETHANE DIRECT TOPCOAT 80 GU | Solventborne | en-EMEA
7-540 /514 | BASECOAT BINDER | Solventborne | en-EMEA
7-550 /586 | 2K POLYURETHANE UHS TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-610 /540 | 1K SYNTHETIC FAST DRY TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-611 /541 | 1K SYNTHETIC FAST DRY MATT TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-620 /543 | 1K SYNTHETIC MICACEOUS IRON OXIDE TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-630 /544 | 1K SYNTHETIC URETHANE TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-649 /595 | 1K SYNTHETIC EXTRA FAST DRY TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
7-810 /560 | 1K SYNTHETIC FAST DRY PRIMER | Solventborne | en-EMEA
7-820 /561 | 1K SYNTHETIC EXTRA FAST DRY PRIMER | Solventborne | en-EMEA
7-870 /563 | 1K FAST DRY SYNTHETIC DIRECT TOPCOAT SEMI-GLOSS | Solventborne | en-EMEA
7-910 /555 | 1K CHLORINATED ALKYD TOPCOAT | Solventborne | en-EMEA
5-8016 /609 | 2K WB EPOXY GREY PRIMER | Waterborne | en-EMEA
5-8070 /621 | 2K WB POLYURETHANE PRIMER | Waterborne | en-EMEA
5-8851 /616 | 1K POLYURETHANE GREY PRIMER | Waterborne | en-EMEA
8-114 /622 | 2K WB ACRYLIC HIGH PERFORMANCE GLOSS TOPCOAT | Waterborne | en-EMEA
8-11X /614 | 2K WB ACRYLIC SINGLE STAGE TOPCOAT | Waterborne | en-EMEA
8-11X / | MATTING DATA: 8-110, 8-111 2K Single Stage Topcoats | Waterborne | en-EMEA
8-450 /601 | 2K WB EPOXY PRIMER | Waterborne | en-EMEA
8-552 /608 | 2K WB POLYURETHANE GLOSS TOPCOAT | Waterborne | en-EMEA
8-553 /610 | 2K WB POLYURETHANE MATT TOPCOAT | Waterborne | en-EMEA
8-863 /612 | 1K WB SYNTHETIC HYDRO-THINNABLE GLOSS TOPCOAT | Waterborne | en-EMEA
8-864 /613 | 1K WB SYNTHETIC HYDRO-THINNABLE MATT TOPCOAT | Waterborne | en-EMEA