Product Code/Ref | Description | Range | Language
2020 v.9FR /Désinfectant 20R | Désinfectant de surfaces | autres produits | fr-FR
2.704.044x /MED581 | 2.7074.0440 certification MED | Solventborne | fr-FR
2.776.0350/2.776.0600 /588 | 2.776.0XXX Laques hautes températures | Solventborne | fr-FR
3-080X /572 | 3-080X apprêts synthétiques gris/rouge | Solventborne | fr-FR
4-00X /598 | 4-0090/4-0015. VERNIS ACRYLIQUES 2K | Solventborne | fr-FR
4-0400/4-0401 /577 | 4-040X apprêts époxy beige/gris | Solventborne | fr-FR
4-044X /581 | 4-044X apprêt époxy 2K hautes performances | Solventborne | fr-FR
4-0490 /594 | 4-0490 APPRÊT EPOXY RICHE EN ZINC | Solventborne | fr-FR
4-0498 /578 | 4-0498 Apprêt Epoxy HS au phosphate de zinc | Solventborne | fr-FR
4-050X /571 | 4-050X apprêts PU 2K garnissants | Solventborne | fr-FR
6-540 /565 | 6-540 additif effet martelé | Solventborne | fr-FR
6-56X /574 | 6-560/6-561 additifs texturant poudre | Solventborne | fr-FR
6-570 /589 | 6-570 additif anti mousse | Solventborne | fr-FR
6-580 /584 | 6-580 additif application à la brosse | Solventborne | fr-FR
6-585 /597 | 6-585. PROMOTEUR D'ADHÉRENCE POUR VERRE | Solventborne | fr-FR
7-110 /510 | 7-110. LAQUE ACRYLIQUE | Solventborne | fr-FR
7-120 /511 | 7-120. LAQUE ACRYLIQUE UHS | Solventborne | fr-FR
7-130 /576 | 7-130. LAQUE ACRYLIQUE GARNISSANTE | Solventborne | fr-FR
7-151 /501.04 | 7-151 Direct Pro Mat | Solventborne | fr-FR
7-153/7-154 /501.03 | 7-153/7-154 Direct Pro Semi-Mat | Solventborne | fr-FR
7-155/7-156 /501.02 | 7-155/7-156 Direct Pro Satin | Solventborne | fr-FR
7-157/7-158 /501.01 | 7-157/7-158 Direct Pro Semi-Brillant | Solventborne | fr-FR
7-159 /500 | 7-159 Direct Pro Haut Brillant | Solventborne | fr-FR
7-3XX /517 | 7-310. LAQUE CELLULOSIQUE | Solventborne | fr-FR
7-3XX /516 | 7-320. LAQUE CELLULOSIQUE MATE | Solventborne | fr-FR
7-3XX /515 | 7-330. LAQUE CELLULOSIQUE BRILLANTE EXTRA | Solventborne | fr-FR
7-3XX / | TABLEAU DE MATAGE 7-330 ; 7-320 | Solventborne | fr-FR
7-411 /521 | 7-411. LAQUE EPOXY GRAINEE | Solventborne | fr-FR
7-413 /526 | 7-413. APPRET EPOXY | Solventborne | fr-FR
7-414 /527 | 7-414. APPRET EPOXY VINYLE | Solventborne | fr-FR
7-41X /522 | 7-412. LAQUE EPOXY MATE | Solventborne | fr-FR
7-41X /520 | 7-410. LAQUE EPOXY | Solventborne | fr-FR
7-41X / | TABLEAU DE MATAGE 7-410 ; 7-412 | Solventborne | fr-FR
7-502 /530 | 7-502. apprêt pour plastiques | Solventborne | fr-FR
7-510 /535 | 7-510. LAQUE POLYURETHANNE | Solventborne | fr-FR
7-511 /536 | 7-511. LAQUE POLYURETHANNE MATE | Solventborne | fr-FR
7-511 / | TABLEAU DE MATAGE 7-512 ; 7-511 | Solventborne | fr-FR
7-512 /537 | 7-512. LAQUE POLYURETHANNE EXTRA | Solventborne | fr-FR
7-513 /538 | 7-513. FINITION 2K POLYURETHANE STRUCTUREE | Solventborne | fr-FR
7-51X /573 | 7-512/7-511. Laque polyuréthane semi-brillante | Solventborne | fr-FR
7-51X /575 | 7-511/7-512 laque polyuréthane semi-mate | Solventborne | fr-FR
7-538-7-539 /MED592 | 7-538 7-539 Laques accroche directe certification MED | Solventborne | fr-FR
7-53X /MED570 | 7-53X accroche directe certification MED | Solventborne | fr-FR
7-53X /592 | 7-538/7-539. LAQUES ACCROCHE DIRECTE 80% | Solventborne | fr-FR
7-53X /570 | 7.53X. FINITIONS ACCROCHE DIRECTE | Solventborne | fr-FR
7-540 /514 | 7-540 Système de bases mates | Solventborne | fr-FR
7-550 /586 | 7-550. LAQUE POLYURETHANE UHS | Solventborne | fr-FR
7-61X / | TABLEAU DE MATAGE 7-610 ; 7-611 | Solventborne | fr-FR
7-61X /540 | 7-610. LAQUE SYNTHETIQUE À SECHAGE RAPIDE | Solventborne | fr-FR
7-61X /541 | 7-611. LAQUE SYNTHETIQUE MATE À SECHAGE RAPIDE | Solventborne | fr-FR
7-620 /543 | 7-620. LAQUE 1K À OXYDE DE FER MICACE | Solventborne | fr-FR
7-630 /544 | 7-630. LAQUE SYNTHETIQUE URETHANNE 1K | Solventborne | fr-FR
7-649 /595 | 7-649. LAQUE SYNTHETIQUE À SECHAGE EXTRA RAPIDE | Solventborne | fr-FR
7-810 /560 | 7-810. APPRÊT SYNTHETIQUE 1K A SECHAGE RAPIDE | Solventborne | fr-FR
7-820 /561 | 7-820. APPRÊT SYNTHETIQUE 1K A SECHAGE EXTRA RAPIDE | Solventborne | fr-FR
7-910 /555 | 7-910. laque synthétique alkyde chlorée | Solventborne | fr-FR
8-110 / | TABLEAU DE MATAGE | Solventborne | fr-FR
NP1000 /1000 | NP1000. LAQUE PU BLANC A FORT POUVOIR COUVRANT | Solventborne | fr-FR
SPP2000 | SPP2000. ADDITIF ANTI-SALISSURES | Solventborne | fr-FR
SPP6970 | SPP6970. Additif Electrostatique | Solventborne | fr-FR
TABLEAU DE MATAGE 7-330 ; 7-320 / |  | Solventborne | fr-FR
5.8016 /609 | 5-8016 APPRÊT EPOXY HYDRODILUABLE GRIS CLAIR | Waterborne | fr-FR
5-8070 /621 | APPRET PU 2K | Waterborne | fr-FR
5-8851 /616 | Primaire polyuréthane 1K 5-8851 | Waterborne | fr-FR
6-810 /611 | DEGRAISSANT HYDRODILUABLE | Waterborne | fr-FR
8-110/8-111 / | TABLEAU DE MATAGE 8-110 ; 8-111 | Waterborne | fr-FR
8-110/8-111 /614 | LAQUE ACCROCHE DIRECTE HYDRO | Waterborne | fr-FR
8-110-8-111 /619 | 8-110 / 8-111 Laques PU acryliques | Waterborne | fr-FR
8-11X / | TABLEAU DE MATAGE | Waterborne | fr-FR
8-450 /601 | APPRET EPOXY | Waterborne | fr-FR
8-55X /608 | LAQUE POLYURETHANNE EXTRA 8-552 | Waterborne | fr-FR
8-55X /610 | LAQUE POLYURETHANNE EXTRA MATE 8-553 | Waterborne | fr-FR
8-55X / | TABLEAU DE MATAGE 8-552 ; 8-553 | Waterborne | fr-FR
8-86X /612 | LAQUE SYNTHETIQUE HYDRODILUABLE 1K 8-863 | Waterborne | fr-FR
8-86X /613 | LAQUE HYDRODILUABLE MATE SYNTHÉTIQUE 1K 8-864 | Waterborne | fr-FR