Product Code/Ref | Description | Range | Language
8-552 | PU EXTRA TOPCOAT | Selemix Aqua | fr-NL
8-553 | MATT TOPCOAT | Selemix Aqua | fr-NL
8-110 8-111 | 2K SINGLE STAGE TOPCOAT | Selemix Aqua | fr-NL
8-110 8-111 | ACRYLIC TOPCOAT | Selemix Aqua | fr-NL
8-110 8-111 | 2K SINGLE STAGE TOPCOAT FAST CURING | Selemix Aqua | fr-NL
2.704.8020 | WB EPOXY PRIMER | Selemix Aqua | fr-NL
2.708.8851 | 1K POLYURETHANE PRIMER | Selemix Aqua | fr-NL
2.705.8050 | 2K PU PRIMER | Selemix Aqua | fr-NL
6-810 | WATERBORNE DEGREASER | Selemix Aqua | fr-NL
1.781.1000 | SINGLE STAGE TOPCOAT AVEC 1.959.8125 FA | Selemix Aqua | fr-NL
2.100.0090 /598 | VERNIS GLOSS | Solventborne | fr-NL
2.704.0400 /577 | APPRÊT EPOXY 2K BEIGE OU GRIS | Solventborne | fr-NL
2.704.0440 /581 | APPRÊTS EPOXY HAUTES PERFORMANCES ANTI CORROSION | Solventborne | fr-NL
2.704.0490 /594 | APPRÊT EPOXY 2K RICHE EN ZINC | Solventborne | fr-NL
2.708.0800 /572 | APPRÊT SYNTHETIQUE 1K | Solventborne | fr-NL
2.776.0350 /588 | LAQUES HAUTE TEMPERATURE 1K | Solventborne | fr-NL
6-540 /565 | ADDITIF EFFET MARTELE | Solventborne | fr-NL
6-560 /574 | ADDITIFS TEXTURANTS POUDRE | Solventborne | fr-NL
6-570 /589 | ADDITIF ANTI-MOUSSE | Solventborne | fr-NL
6-580 /584 | ADDITIF APPLICATION BROSSE | Solventborne | fr-NL
6-585 /597 | APPLICATION SUR VERRE | Solventborne | fr-NL
7-110 /510 | LAQUE PU ACRYLIQUE | Solventborne | fr-NL
7-120 /511 | LAQUE ACRYLIQUE UHS | Solventborne | fr-NL
7-130 /576 | 2K LAQUE ACRYLIQUE HAUT GARNISSANT | Solventborne | fr-NL
7-310 /517 | LAQUE CELLULOSIQUE 1K BRILLANTE | Solventborne | fr-NL
7-320 /516 | LAQUE CELLULOSIQUE 1K MATE | Solventborne | fr-NL
7-330 /515 | LAQUE CELLULOSIQUE 1K EXTRA BRILLANTE | Solventborne | fr-NL
7-410 /520 | LAQUE EPOXY 2K | Solventborne | fr-NL
7-412 /522 | LAQUE EPOXY 2K MATE | Solventborne | fr-NL
7-413 /526 | APPRÊT EPOXY TEINTABLE | Solventborne | fr-NL
7-414 /527 | APPRÊT EPOXY VINYL 2K | Solventborne | fr-NL
7-502 /530 | APPRÊT POLYURETHANE 2K POUR PLASTIQUES | Solventborne | fr-NL
7-510 /535 | LAQUE POLYURETHANE 2K | Solventborne | fr-NL
7-511 /536 | LAQUE POLYURETHANE MATE | Solventborne | fr-NL
7-511 /536 | LAQUE POLYURETHANE MATE | Solventborne | fr-NL
7-512 /537 | POLYURETHANE SEMI-MATT TOPCOAT | Solventborne | fr-NL
7-530 /570 | LAQUES ACCROCHE DIRECTE DTM | Solventborne | fr-NL
7-610 /540 | LAQUE SYNTHETIQUE 1K SECHAGE RAPIDE | Solventborne | fr-NL
7-611 /541 | LAQUE SYNTHETIQUE 1K MATE SECHAGE RAPIDE | Solventborne | fr-NL
7-620 /543 | LAQUE SYNTHETIQUE 1K A OXIDES DE FER MICACES | Solventborne | fr-NL
7-630 /544 | LAQUE SYNTHETIQUE URETHANE 1K | Solventborne | fr-NL
7-649 /595 | LAQUE SYTHETIQUE 1K SECHAGE EXTRA RAPIDE | Solventborne | fr-NL
7-810 /560 | APPRÊT SYNTHETIQUE 1K SECHAGE RAPIDE | Solventborne | fr-NL
7-820 /561 | APPRÊT SYNTHETIQUE EXTRA 1K SECHAGE RAPIDE | Solventborne | fr-NL
7-910 /555 | LAQUE 1K ALKYDE CHLORE | Solventborne | fr-NL
NP1000 /1000 | LAQUE POLYURETHANE BLANC HAUTE OPACITE | Solventborne | fr-NL
8-110 8-111 Acrylic Topcoat /T619 | WB Acrylic Topcoat | Waterborne | fr-NL
8-110 8-111 DTM /T614 | WB Acrylic Single Stage | Waterborne | fr-NL