Product Code/Ref | Description | Range | Language
1.771.1000 /510 | Akryl Topplakk | Solventborne | nb-NO
1.771.2000 /511 | UHS Akryl Topplakk | Solventborne | nb-NO
1.774.1300 /526 | Epoxy Primer | Solventborne | nb-NO
1.778.1000 /560 | Hurtig Tørrende Primer | Solventborne | nb-NO
1.778.2000 /561 | Hurtig Tørrende Primer Ekstra | Solventborne | nb-NO
1.965.4000 /565 | Hammer Effekt Additive | Solventborne | nb-NO
2.100.0090 2.100.0015 /598 | SELEMIX® 2K ACRYLIC klarlak | Solventborne | nb-NO
2.704.0490 /594 | 2K Zink Rich Epoxy Primer | Solventborne | nb-NO
2.773.0690 /580 | 1K Cellulose Aluminium Topplakk | Solventborne | nb-NO
2.773.9240 /593 | Cellulose Matt Svart | Solventborne | nb-NO
2.776.0600 2.776.0350 /588 | Svart sølv høy temperaturbestandighet | Solventborne | nb-NO
3-0700 /567 | 1K Nitrosyntetisk Primer Grå | Solventborne | nb-NO
3-080X /572 | 1K Primer Lys Grå - Rød | Solventborne | nb-NO
3-0900 /569 | 1K Sink Fosfat Syntetisk | Solventborne | nb-NO
4-040X /577 | 2K Epoxy primer Beige/Light Grey | Solventborne | nb-NO
4-044X /581 | 2K Fyldende antikorrosions Primer Grå/hvid | Solventborne | nb-NO
4-0495 /582 | Selemix 2K Epoksy sink rik lav VOC primer | Solventborne | nb-NO
4-050X /571 | PU direkte primer | Solventborne | nb-NO
592 | DTM Glans 80 | Solventborne | nb-NO
6-56X /574 | Texture Pulver Additiv Fin - Grov | Solventborne | nb-NO
6-570 /589 | SELEMIX® ANTI-SKUM ADDITIV | Solventborne | nb-NO
6-580 /584 | SELEMIX® PENSEL ADDITIV | Solventborne | nb-NO
7-130 /576 | 2K High Build Akryl Toplak | Solventborne | nb-NO
7-151 /501/04 | Direct Pro 2K Acrylic Topcoat Matt | Solventborne | nb-NO
7-155 7-156 /502 | SELEMIX® DIRECT PRO SATIN | Solventborne | nb-NO
7-157 7-158 /501 | SELEMIX® DIRECT PRO SEMI-GLOSS | Solventborne | nb-NO
7-159 /500 | SELEMIX® DIRECT PRO HØJGLANS | Solventborne | nb-NO
7-15X /501/03 | Direct Pro 2K Acrylic Topcoat | Solventborne | nb-NO
7-310 /517 | Cellulose Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-320 /516 | Cellulose Matt Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-330 /515 | Cellulose Extra Glans Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-410 /520 | Epoxy Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-411 /521 | Struktur Epoxy Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-412 /522 | Epoxy Matt Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-414 /527 | Epoxy Vinyl Primer | Solventborne | nb-NO
7502 /530 | SELEMIX® POLYURETAN PRIMER FOR PLAST | Solventborne | nb-NO
7-510 /535 | Polyurethan Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-511 /536 | Polyurethan Matt Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-511 /536 | 2K Polyurethane Toplakk Matt | Solventborne | nb-NO
7-512 /537 | Polyurethan Ekstra Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-512/7-511 /573 | Polyurethan semiglans toplak | Solventborne | nb-NO
7-513 /538 | Struktur Polyurethan Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-51X /575 | Polyuretan Semi-Matt Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-536 / 7-537 / 7-110 /597 | SELEMIX® DIRECT GLASS PROSESS | Solventborne | nb-NO
7-53X /570 | DTM Glans 10-70 | Solventborne | nb-NO
7-540 /514 | Baselakk | Solventborne | nb-NO
7-550 /586 | UHS Polyurethane Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-610 /540 | Hurtig Tørrende Syntetisk Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-620 /543 | 1K Glimmerholdig Jernoxid Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-630 /544 | 1K Syntetisk Urethan Topplakk | Solventborne | nb-NO
7-649 /595 | Hurtigtørkende, syntetisk ekstra topplakk | Solventborne | nb-NO
7-910 /555 | Klorkautjuk Alkyd Toplak | Solventborne | nb-NO
NP1000 /1000 | STD. Hvid Polyurethan Toplakk | Solventborne | nb-NO
2.708.8851 /616 | 1K WB POLYURETAN GRÅ PRIMER | Waterborne | nb-NO
5-8016 /609 | 2K Epoxy Primer - RAL 7032 | Waterborne | nb-NO
5-8070 /621 | 2K WB POLYURETAN PRIMER | Waterborne | nb-NO
6-810 /611 | WB Avfetter | Waterborne | nb-NO
8-110/8-111 /614 | 2-KOMPONENTS ENFASET TOPPLAKK | Waterborne | nb-NO
8-110/8-111 /620 | 2K single stage topcoat/Fast curing version | Waterborne | nb-NO
8-11X /619 | Acryllic topcoats | Waterborne | nb-NO
8-450 /601 | 2K VANNBASERT EPOKSYGRUNNING | Waterborne | nb-NO
8-552 /608 | 2K POLYURETAN EKSTRA TOPPLAKK | Waterborne | nb-NO
8-553 /610 | 2K MATT POLYURETAN EKSTRA TOPPLAKK | Waterborne | nb-NO
8-850 /605 | VANNBASERT 1K HURTIGTØRKENDE GRUNNING | Waterborne | nb-NO
8-863 /612 | 1K SYNTETISK VANNTYNNBAR TOPPLAKK | Waterborne | nb-NO
8-864 /613 | 1K SYNTETISK MATT VANNTYNNBAR TOPPLAKK | Waterborne | nb-NO