Product Code/Ref | Description | Range | Language
2.776.0XXX /588 | 1K HIGH TEMPERATURE TOPCOATS | Solventborne | nl-NL
3-080X /572 | 1K SYNTHETIC PRIMER 3-080X | Solventborne | nl-NL
4-00X /598 | 2K ACRYLIC CLEARCOATS | Solventborne | nl-NL
4-040X /577 | 2K EPOXY PRIMER 4-040X | Solventborne | nl-NL
4-044X /581 | 2K EPOXY HB ANTICORROSIVE PRIMER 4-044X | Solventborne | nl-NL
4-0490 /594 | 2K EPOXY ZINC RICH PRIMER 4-0490 | Solventborne | nl-NL
4-050X /571 | 2K POLYURETHANE DIRECT PRIMER 4-050X | Solventborne | nl-NL
6-540 /565 | HAMMER EFFECT ADDITIVE | Solventborne | nl-NL
6-56X /574 | TEXTURE POWDER | Solventborne | nl-NL
6-570 /589 | ANTI-FOAM ADDITIVE | Solventborne | nl-NL
6-580 /584 | BRUSHING ADDITIVE | Solventborne | nl-NL
6-585 /597 | GLASS ADHESION PROMOTOR | Solventborne | nl-NL
7-110 /510 | 2K ACRYLIC TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-120 /511 | 2K ACRYLIC UHS TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-130 /576 | 2K ACRYLIC HIGH BUILD TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-153/4 /501/03 | 2K DIRECT PRO SEMI-MATT | Solventborne | nl-NL
7-159 /500 | 2K DIRECT PRO HIGH GLOSS | Solventborne | nl-NL
7-310 /517 | 1K CELLULOSE GLOSS TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-320 /516 | 1K CELLULOSE MATT TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-330 /515 | 1K CELLULOSE EXTRA GLOSS TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-410 /520 | 2K EPOXY TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-411 /521 | 2K EPOXY STRUCTURED TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-412 /522 | 2K EPOXY MATT TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-413 /526 | 2K EPOXY PRIMER 7-413 | Solventborne | nl-NL
7-414 /527 | 2K EPOXY VINYL PRIMER 7-414 | Solventborne | nl-NL
7-502 /530 | POLYURETHANE PRIMER VOOR KUNSTSTOFFEN 7-502 | Solventborne | nl-NL
7-510 /535 | 2K POLYURETHANE TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-511 /536 | 2K POLYURETHANE MATT TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-512 /537 | 2K POLYURETHANE EXTRA TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-513 /538 | 2K POLYURETHANE STRUCTURED TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-51X /573 | 2K POLYURETHANE SEMI-GLOSS TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-51X /575 | 2K POLYURETHANE SEMI-MATT TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-53X /570 | 2K POLYURETHANE DIRECT TOPCOATS | Solventborne | nl-NL
7-53X /592 | 2K POLYURETHANE DIRECT TOPCOATS | Solventborne | nl-NL
7-540 /514 | BASECOAT | Solventborne | nl-NL
7-550 /586 | 2K POLYURETHAAN UHS TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-610 /540 | 1K SYNTHETIC FAST DRY TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-611 /541 | 1K SYNTHETIC FAST DRY TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-620 /543 | 1K SYNTHETIC MICACEOUS IRON OXIDE TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-630 /544 | 1K SYNTHETIC URETHANE TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-649 /595 | ® 1K SYNTHETIC EXTRA FAST DRY TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
7-810 /560 | 1K SYNTHETIC FAST DRY PRIMER 7-810 | Solventborne | nl-NL
7-820 /561 | 1K SYNTHETIC EXTRA FAST DRY PRIMER 7-820 | Solventborne | nl-NL
7-910 /555 | 1K CHLORINATED ALKYD TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
NP1000 /1000 | 2K POLYURETHANE WHITE TOPCOAT | Solventborne | nl-NL
5-8016 /609 | 2K WB EPOXY GREY PRIMER | Waterborne | nl-NL
5-8070 /621 | 2K WB POLYURETHANE PRIMER | Waterborne | nl-NL
5-8851 /616 | 1K WB POLYURETHANE GREY PRIMER | Waterborne | nl-NL
6-810 /611 | WB DEGREASER | Waterborne | nl-NL
8-11X /619 | 2K WB ACRYLIC SINGLE STAGE TOPCOAT | Waterborne | nl-NL
8-11X /614 | 2K WB ACRYLIC SINGLE STAGE TOPCOAT | Waterborne | nl-NL
8-450 /601 | 2K WB EPOXY PRIMER | Waterborne | nl-NL
8-552 /608 | 2K WB POLYURETHANE GLOSS TOPCOAT | Waterborne | nl-NL
8-553 /610 | 2K WB POLYURETHANE MATT TOPCOAT | Waterborne | nl-NL