Product Code/Ref | Description | Range | Language
5-8016 2.704.8016 | PRIMÁRIO EPÓXI DE BASE AQUOSA SELEMIX® 2K CINZENTO | Selemix Aqua | pt-PT
5-8070 | PRIMÁRIO DE POLIURETANO DE BASE AQUOSA SELEMIX® 2K | Selemix Aqua | pt-PT
5-8851 2.708.8851 | PRIMÁRIO DE POLIURETANO DE BASE AQUOSA SELEMIX® 1K CINZENTO | Selemix Aqua | pt-PT
6-810 1.968.1000 | DESENGORDURANTE DE BASE AQUOSA SELEMIX® | Selemix Aqua | pt-PT
8-110 / 8-111 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA SELEMIX® 2K | Selemix Aqua | pt-PT
8-110 / 8-111 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA DE UM ESTÁGIO SELEMIX® 2K | Selemix Aqua | pt-PT
8-450 | PRIMÁRIO EPÓXI DE BASE AQUOSA SELEMIX® 2K | Selemix Aqua | pt-PT
8-552 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO DE POLIURETANO DE BASE AQUOSA BRILHANTE SELEMIX® 2K | Selemix Aqua | pt-PT
8-553 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO DE POLIURETANO DE BASE AQUOSA MATE SELEMIX® 2K | Selemix Aqua | pt-PT
8-863 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO SINTÉTICO DE BASE AQUOSA BRILHANTE DILUÍVEL EM ÁGUA SELEMIX® 1K | Selemix Aqua | pt-PT
8-864 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO SINTÉTICO DE BASE AQUOSA MATE DILUÍVEL EM ÁGUA SELEMIX® 1K | Selemix Aqua | pt-PT
2.100.0090 / 2.100.0015 | REVESTIMENTOS INCOLORES ACRÍLICOS SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
2.704.0400 / 2.704.0401 | PRIMÁRIO EPÓXI SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
2.704.0440 / 2.704.0441 | PRIMÁRIO EPÓXI ANTICORROSIVO DE ELEVADA RESISTÊNCIA SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
2.704.0490 | PRIMÁRIO EPÓXI RICO EM ZINCO SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
2.705.0500 / 2.705.0501 / 2.705.0502 / 2.705.0503 | PRIMÁRIO DIRETO DE POLIURETANO SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
2.708.0800 / 2.708.0801 | PRIMÁRIO SINTÉTICO SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
2.773.0690 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO CELULOSO DE ALUMÍNIO SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
2.773.9240 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO CELULOSO PRETO MATE SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
2.776.0350 2.776.0600 | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO PARA TEMPERATURA ELEVADA SELEMIX 1K | Selemix System | pt-PT
3-0700 | PRIMÁRIO NITROSSINTÉTICO SELEMIX® 1K − CINZENTO | Selemix System | pt-PT
3-0900 | PRIMÁRIO ANTIFERRUGEM SINTÉTICO COM FOSFATO DE ZINCO SELEMIX® 1K − AMARELO | Selemix System | pt-PT
4-0495 | PRIMÁRIO EPÓXI RICO EM ZINCO COM REDUZIDO TEOR DE COV SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
6-540 | ADITIVO COM EFEITO MARTELADO SELEMIX® | Selemix System | pt-PT
6-560 / 6-561 | ADITIVOS EM PÓ TEXTURADOS SELEMIX® | Selemix System | pt-PT
6-570 | ADITIVO ANTIESPUMA SELEMIX® | Selemix System | pt-PT
6-580 | ADITIVO PARA PINCELAGEM SELEMIX | Selemix System | pt-PT
7-110 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ACRÍLICO SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-120 | REVESTIMENTO ACRÍLICO UHS SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-130 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ACRÍLICO DE ELEVADA RESISTÊNCIA SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-151 | REVESTIMIENTO DE ACABAMENTO DIRECT PRO MATE | Selemix System | pt-PT
7-153 | REVESTIMIENTO DE ACABAMENTO DIRECT PRO SEMIMATE | Selemix System | pt-PT
7-154 | REVESTIMIENTO DE ACABAMENTO DIRECT PRO SEMIMATE | Selemix System | pt-PT
7-155 | REVESTIMIENTO DE ACABAMENTO DIRECT PRO ACETINADO | Selemix System | pt-PT
7-156 | REVESTIMIENTO DE ACABAMENTO DIRECT PRO ACETINADO | Selemix System | pt-PT
7-157 /501/01 | REVESTIMIENTO DIRECT PRO MEIO-BRILHO | Selemix System | pt-PT
7-157 | REVESTIMIENTO DE ACABAMENTO DIRECT PRO MEIO-BRILHO CORE NEUTRAS | Selemix System | pt-PT
7-158 | REVESTIMIENTO DE ACABAMENTO DIRECT PRO MEIO-BRILHO CORES BRANCAS | Selemix System | pt-PT
7-159 | REVESTIMIENTO DE ACABAMENTO DIRECT PRO 2K ALTO BRILHO | Selemix System | pt-PT
7-310 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO CELULOSO BRILHANTE SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
7-320 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO CELULOSO MATE SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
7-330 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO CELULOSO BRILHO EXTRA SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
7-410 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO EPÓXI SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-411 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO EPÓXI ESTRUTURADO SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-412 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO EPÓXI MATE SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-413 | PRIMÁRIO EPÓXI SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-414 | PRIMÁRIO VINÍLICO EPÓXI SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-502 | PRIMÁRIO DE POLIURETANO PARA PLÁSTICOS SELEMIX® | Selemix System | pt-PT
7-510 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO DE POLIURETANO SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-511 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO DE POLIURETANO MATE SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-512 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO DE POLIURETANO EXTRA SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-512/-511 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO DE POLIURETANO SEMIMATE SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-513 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO DE POLIURETANO ESTRUTURADO SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-530 / 7-531 7-532 / 7-533 7-534 / 7-535 / 7-536 | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO DIRETOS EM POLIURETANO SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-536 / 7-537 / 7-110 | SELEMIX® DIRECT PARA APLICAÇÃO EM VIDRO | Selemix System | pt-PT
7-538 / 7-539 | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO DIRETOS EM POLIURETANO SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-540 | BASE SELEMIX® | Selemix System | pt-PT
7-550 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO DE POLIURETANO UHS SELEMIX® 2K | Selemix System | pt-PT
7-610 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO SINTÉTICO DE SECAGEM RÁPIDA SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
7-611 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO SINTÉTICO DE SECAGEM RÁPIDA MATE SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
7-620 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO SINTÉTICO MICÁCEO COM ÓXIDO DE FERRO SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
7-630 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO SINTÉTICO DE URETANO SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
7-649 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO SINTÉTICO DE SECAGEM ULTRARRÁPIDA SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
7-810 | PRIMÁRIO SINTÉTICO DE SECAGEM RÁPIDA SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
7-820 | PRIMÁRIO SINTÉTICO DE SECAGEM ULTRARRÁPIDA SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
7-870 | ACABAMENTO SINTÉTICO PARA APLICAÇAO DIRETA METAL | Selemix System | pt-PT
7-910 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO CLORADO ALQUÍDICO SELEMIX® 1K | Selemix System | pt-PT
NP1000 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO EM POLIURETANO SELEMIX® 2K BRANCO | Selemix System | pt-PT