Product Code/Ref | Description | Range | Language
6-585 /597 | DIREKT GLAS PROCESS | Solventborne | sv-SE
2.100.0090/0015 /598 | SELEMIX® 2K ACRYL KLARLACK | Solventborne | sv-SE
2.704.0400/1 /577 | SELEMIX® 2K EPOXI PRIMER | Solventborne | sv-SE
2.704.0440/1 /581 | SELEMIX® 2K EPOXI HB ROSTSKYDDANDE PRIMER | Solventborne | sv-SE
2.704.0440/2.704.0441 /581 | 2K HB Anti-Korrosiv Epoxiprimer Grå/hvid | Solventborne | sv-SE
2.704.0490 /594 | 2K EPOXI ZINKRIK PRIMER | Solventborne | sv-SE
2.705.0500/1/2/3 /571 | SELEMIX® 2K POLYURETAN DIREKT PRIMER | Solventborne | sv-SE
2.708.0800/1 /572 | SELEMIX® 1K SYNTETISK PRIMER | Solventborne | sv-SE
2.773.0690 /580 | SELEMIX® 1K CELLULOSA ALUMINIUM TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
2.773.9240 /593 | SELEMIX® 1K CELLULOSA MATT SVART TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
2.776.0350/0600 /588 | SELEMIX 1K HÖG TEMPERATUR TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
3-0700 /567 | SELEMIX® 1K NITROSYNTETISK PRIMER - GRÅ | Solventborne | sv-SE
3-0900 /569 | SELEMIX® 1K ZINKFOSFAT SYNTETISK ROSTSKYDDANDE PRIMER - GUL | Solventborne | sv-SE
4-0495 /582 | 2K EPOXI ZINKRIK VOC PRIMER | Solventborne | sv-SE
4-0498 /578 | ZINK FOSFATERAD EPOXI GRUNDFÄRG MED HÖG TORRHALT | Solventborne | sv-SE
526 /7-413 | SELEMIX® 2K EPOXY PRIMER | Solventborne | sv-SE
6-540 /565 | HAMMAR EFFEKT TILLSATS | Solventborne | sv-SE
6-570 /589 | SKUMDÄMPANDE TILLSATS | Solventborne | sv-SE
6-580 /584 | PENSEL OCH ROLL TILLSATS | Solventborne | sv-SE
7-110 /510 | 2K AKRYL TÄCKFÄRG | Solventborne | sv-SE
7-120 /511 | 2K AKRYL UHS TÄCKFÄRG | Solventborne | sv-SE
7-130 /576 | SELEMIX® 2K AKRYL HÖGBYGGANDE TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
7-151 /501/04 | Direct Pro 2K Acrylic Topcoat Matt | Solventborne | sv-SE
7-155 7-156 /502 | SELEMIX® DIRECT PRO SATIN | Solventborne | sv-SE
7-157 7-158 /501 | SELEMIX® DIRECT PRO SEMI-GLOSS | Solventborne | sv-SE
7-159 /500 | SELEMIX® DIRECT PRO HÖGBLANK | Solventborne | sv-SE
7-15X /501/03 | Direct Pro 2K Acrylic Topcoat | Solventborne | sv-SE
7-330 /515 | 1K CELLULOSA EXTRA GLANS TÄCKFÄRG | Solventborne | sv-SE
7-412 /522 | SELEMIX® 2K EPOXY MATT TOPCOAT | Solventborne | sv-SE
7-414 /527 | 2K EPOXY VINYL PRIMER | Solventborne | sv-SE
7-502 /530 | SELEMIX® POLYURETAN PRIMER FÖR PLAST | Solventborne | sv-SE
7-510 /535 | SELEMIX® 2K POLYURETAN TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
7-511 /536 | 2K POLYURETAN MATT TÄCKFÄRG | Solventborne | sv-SE
7-512/-511 /573 | SELEMIX® 2K POLYURETAN | Solventborne | sv-SE
7-512/-511 /575 | SELEMIX® 2K POLYURETAN | Solventborne | sv-SE
7-513 /538 | SELEMIX® 2K POLYURETAN STRUKTURERAD TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
7-530/X /570 | SELEMIX® 2K POLYURETAN DIREKT TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
7-530/X /576 | 2K POLYURETHAN | Solventborne | sv-SE
7-538 / 7-539 /592 | SELEMIX® 2K POLYURETAN DIREKT TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
7-538/39 /592 | SELEMIX® 2K POLYURETHANE DIRECT TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
7-540 /514 | Baslack | Solventborne | sv-SE
7-550 /586 | SELEMIX® 2K POLYURETAN UHS TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
7-610 /540 | SELEMIX® 1K SYNTETISK SNABBTORKADE TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
7-611 /541 | 1K SYNTETISK SNABB TORKANDE MATT TÄCKFÄRG | Solventborne | sv-SE
7-620 /543 | SELEMIX® 1K SYNTETISK JÄRNGLIMMER TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
7-630 /544 | SELEMIX® 1K SYNTETISK URETAN TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
7-649 /595 | SELEMIX® 1K SYNTETISK EXTRA SNABBTORKANDE TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
7-810 /560 | SELEMIX® 1K SYNTETISK SNABBHÄRDANDE PRIMER | Solventborne | sv-SE
7-820 /561 | SELEMIX® 1K SYNTETISK EXTRA SNABBHÄRDANDE PRIMER | Solventborne | sv-SE
7-910 /555 | SELEMIX® 1K KLORINERAD ALKYD TOPPLACK | Solventborne | sv-SE
5-8016 /609 | 2K WB EPOXY GREY PRIMER | Waterborne | sv-SE
5-8070 /621 | SELEMIX® 2K WB POLYURETHANE PRIMER | Waterborne | sv-SE
5-8851 /616 | 1K VB POLYURETHANE GRÅ PRIMER | Waterborne | sv-SE
6-56X /574 | STRUKTURERAD PULVER TILLSATS | Waterborne | sv-SE
6-56X /574 | STRUKTURERAD PULVER TILLSATS | Waterborne | sv-SE
7-310 /517 | 1K CELLULOSA GLANS TÄCKFÄRG | Waterborne | sv-SE
8-110/8-111 /620 | 2K single stage topcoat/Fast curing version | Waterborne | sv-SE
8-110/8-111 /619 | Acrylic Topcoat | Waterborne | sv-SE
8-110/8-111 /614 | 2K ENSTEGSTOPPLACK | Waterborne | sv-SE
8-450 /601 | 2K VATTENSPÄDBAR EPOXIPRIMER | Waterborne | sv-SE
8-552 /608 | 2K POLYURETANBASERAD EXTRA TOPPLACK | Waterborne | sv-SE
8-553 /610 | 2K POLYURETANBASERAD MATT TOPPLACK EXTRA | Waterborne | sv-SE
8-850 /605 | VATTENSPÄDBAR 1K SNABBTORKANDE PRIMER | Waterborne | sv-SE
8-863 /612 | 1K SYNTETISKT VATTENSPÄDBART TOPPLACK | Waterborne | sv-SE
8-864 /613 | 1K SYNTETISKT MATT VATTENSPÄDBART TOPPLACK | Waterborne | sv-SE